参考品牌：睿浩 WD-1000

技术参数：

支持通用视频格式，支持多种分辨率，达1080P@60Hz；支持模拟音频双声道输出；支持数字音频SPDIF输出；内存／闪存： DDR3 SDRAM 2GB ／ NAND Flash 1GB；频率范围：\* 2.4GHz／5GHz；传输距离：30m（视距）；

设备接口：1\*HDMI ; 1\*VGA；2\*RCA audio；1\*SPDIF audio；1\*LAN Ethernet; 1\*USB；1\*直流供电；工作温度：0℃ ～ +40℃ ；外型尺寸：145(L)\*100(W)\*33(H)mm；电源供应：5V/1A电源适配器；

其他：（1） 业内支持Windows、苹果电脑、安卓系统、苹果iOS系统最全面的无线传输设备

（2） 兼容802.11 a/b/g/n；支持802.11n 2.4GHz&5GHz双波段标准

\*（3） 支持无线直连、无线桥接外网和有线连接多种网络连接模式

（4） 支持HDMI／VGA双模式信号输出，适应任意视频播放设备

\*（5） 支持模拟音频／数字音频双模式信号输出，适应任意音频播放设备

（6） 支持无线多媒体数据流达全高清1080P

\*（7） 支持Windows系统电脑和Mac OS系统电脑上内容的复制、扩展方式无线传输

\*（8） 支持IOS系统的手机／平板上的内容以Airplay方式免驱动无线投影

\*（9） 支持Windows 8/8.1/10系统、安卓系统手机／平板上的内容以Miracast方式免驱动无线投影

（10） 支持会议模式，另多种设置可选完美支持各种会议环境

\*（11） 应用标注模式,支持电脑、触控屏上书写、标注、绘画等操作并无线投影，并以图片形式保存。

（12） 具有USB 回控功能，支持无线键鼠等触控设备回传控制

售后服务要求：

两年售后服务和上门维修服务，7\*24小时维修响应，24小时内故障排除。

注意事项：以上品牌仅为参考品牌，供应商可提供其它品牌产品，但需不低于以上技术参数，并满足各项功能需求。