### 服务器（2台HPE DL580 Gen9）

| **项目** | **配置要求** |
| --- | --- |
| **结构** | ≥4U机架服务器（标配原厂滑轨、理线架，带故障显示屏） |
| **处理器（★）** | 配置≥2颗CPU，主频≥2.1GHz，内核数≥8，缓存≥20MB，功率≤115W, 最大可支持4个处理器，智能CPU托架≥4 |
| **内存（**#**）** | 配置≥256GB（16\*16GB） DDR4 2400MHz内存  PC4-2400T-R DIMMs (DDR4)内存，最大可扩充至6TB全缓冲DIMMs (DDR4-2400)内存，内存盒≥1,最大支持8个内存盒，可以配置成镜像，在线备用或者高级ECC模式 |
| **内置硬盘（**#**）** | 配置≥3块600G 2.5寸热插拔10K SAS硬盘 |
| **阵列卡** | 缓存≥2GB |
| **FC HBA卡（**#**）** | 配置≥2块单端口 FC HBA卡(8Gb) |
| **网卡（**#**）** | 提供≥2个万兆以太网电接口，≥4个千兆以太网电接口 |
| **IO插槽** | 配置≥4个PCI-E 3.0 x8插槽，配置≥5个PCI-E 3.0 x16插槽 |
| **风扇** | 配置3+1热插拔冗余风扇 |
| **电源** | 配置≥4个1200W热插拔冗余电源； |
| **管理** | 配置独立远程管理卡（支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱等操作）； |
| **服务** | 3年7\*24,4小时响应，标准安装服务 |
| **品牌型号** | HPE DL580 Gen9 |