**涿州校区综合服务楼防火门需求**

一、涿州校区综合服务楼，因当初使用的木制防火门，漏雨和屋内潮湿造成绝大部分门扇开裂，已不能使用，消防检查不过关，所以现提出对地下一层、一层、二层、三层所有木制防火门进行更换。

二、钢制乙级防火门标准是按国家消防局规定的标准制作，门厚度为50毫米，钢板采用镀锌钢板，门上五金配置齐全，颜色为棕红色（见原门色），所有门不做下门坎。

三、 防火门安装地点、数量（见下表）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 | 双开门数量 | 单开门数量 | 合计（平米） |
| 地下一层 | 16樘 | 5樘 | 56.825 |
| 一层 | 17樘 | 1樘 | 50.339 |
| 二层 | 13樘 | 0樘 | 37.989 |
| 三层 | 18樘 | 1樘 | 54.242 |
| 合计 |  |  | 199.395 |

四、所有钢制防火门等级为乙级，制作标准参照国家标准，颜色由校方指定（用防火漆），钢板为镀锌钢板。

五、所有门的制作、安装、调试、运输、搬运、拆除、清理原木制防火门等全部为中标单位负责，安全等措施全部为中标单位负责。